






**pripustnost ethernetu :** 














**pouziva sa – priestorovo priznakovy multiplex – cez priznaky**





**------------------**








**Bernouli :**



































Stredná dĺžka intervalov medzi rámcami – E=(1/p)-1


------------------------------------------------------------------


**STAVY :**



Pravdepodobnosť stavu procesu :











------------------------------------------------------------------


**Invariantné rozdelenie :**
































------------------------------------------------------------------

















Stredná hodnota intervalu : 