Periferi zari – 11. predn

ani blokove ani znakove zariadenia - sietovka

aj blokove aj znakove - citac pasky

180TB magneticka paska od sony

Svetelne pero

Instrukcie pre periferne zariadenia – IN (citanie z adresy) / OUT (zapis na adresu)