Uloha aplikacie: zistit polohu -> prepocitat polohu -> odoslat polohu

-naprogramovat klientsku aj serverovsku cast - dohodnut

-mapa bude na serveri

Format

<record time = „ “ id = „ “ >

<gps lat = „“ long = „“ alt = „“ />

<wifi>

<ap ssid = „“ mac = „“ str = „“ />

<ap ssid = „“ mac = „“ str = „“ />

...

<ap ssid = „“ mac = „“ str = „“ />

</wifi>

<bt>

<beacon id = „“ strength = „“ />

<beacon id = „“ strength = „“ />

...

<beacon id = „“ strength = „“ />

</bt>

</record>

Kazdy druh polohy bude mat svoju vahu